**列車無線(改訂三版)(令和6年3月25日発行)差し替え(2024.4.19)**

　下記の表に誤りがありましたので訂正いたします。

**157ページ　表6-4 デジタル列車無線の基本諸元**

【誤】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 基地局 | 移動局 |
| 送信周波数 | 150 MHz帯の4波 | 150 MHz帯の4波 |
| 変調方式 | π/4シフトQPSK |
| 通信方式 | FDMA（SCPC） |
| 伝送速度 | 9.6 kbps（1波あたり） |
| 送信ダイバーシチ | 有り（送信時間） | 無し |
| 受信ダイバーシチ | 有り |

【正】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 基地局 | 移動局 |
| 送信周波数 | 400 MHz帯の4波 | 400 MHz帯の3波 |
| 変調方式 | π/4シフトQPSK |
| 通信方式 | FDMA（SCPC） |
| 伝送速度 | 9.6 kbps（1波あたり） |
| 送信ダイバーシチ | 有り（送信時間） | 無し |
| 受信ダイバーシチ | 有り |